> # Re: defecte benzinepomp

> [ ]

> Geschreven door Ben Ooms op 25. Februari 2007 21:26:22:

> Antwoord op: defecte benzinepomp geschreven door Frans van Nieuwmegen op 22. Februari 2007 23:35:30:

> Je kan nakijken of de pomp defect is door er direct 12v op aan te sluiten, werkt ie dan wel leg het aan de bedrading anders is de pomp defect.

> Groeten Ben

> >Ik heb een 6 cylinder benzine/lpg LT van 1983. Sinds kort doet de benzinepomp het niet meer. Normaal hoor je hem zodra het contact aangaat, maar nu hoor ik niets.
> >Heeft de benzinepomp een eigen zekering ?
> >Hoe kan je controleren of de pomp werkelijk stuk is ?
> >En indien hij vervangen dient te worden hoe kom je daarbij ?
> >Graag info.

> Antwoorden:

> [ ]