> # Re: trotse bezitter met vraagtekens boven z'n hoofd

> [ ]

> Geschreven door Techniek Alexander op 01. November 2004 19:27:01:

> Antwoord op: trotse bezitter met vraagtekens boven z'n hoofd geschreven door willem zoetebier op 27. Oktober 2004 22:57:03:

> >Beste Lt-ers,
> >Sinds kort ben ik de trotse bezitter van een lt35d camper 1979, lidmaatschap is onderweg naar ik hoop.
> >Toch al wat vraagjes, puur de bediening eigenlijk....
> >Hoe hard rijd zo'n ding eigenlijk, heb er al rustig 95 mee gereden wat mij blij stemde, dus met de motor zal het wel OK zitten, enkele tandriemen als oud vuil onder de achterbanken, dus dat zal in z'n 120000km leeftijd ook gebeurt zijn.
> >Maar nu zit er een knop op het dashboard met een iets wat op een krukas/zuiger en een pijltje duid, euh, wat is dat?
> >Ik heb er aan gedraait geen effect, getrokken en de knop kwam los, wat een rond uiteinde van een kabel bloot gaf, nog niet aan de kabel getrokken, misschien is het wel een self-distruct ! ;-)
> >Aangezien deze camper geleverd werd zonder enige documentatie, behalve het kenteken en een veluwe-gids uit 1995 is mij het niet duidelijk waar dit voor dient.
> >Een zelfde raadsel is het olie peilen, moet daarvoor de motorkap eraf of kan dat simpeler.(waar zit die peilstok uberhaubt!)
> >Enkele simpele vragen
> >Skol!
> >Willem

> Beste Willem

> Een Lt is van nature een werkbeestje en geen race beest. Je kunt het beste zelf luisteren naar hoe je motor zich gedraagt op de snelheid die het zelf het best aanvoeld. Meestal ligt deze tussen de 80 en 95 km/h. Wat betreft je knop die je aantrof.... het klingt alsof dit je choke is. Dit is geen brandstof verrijker maar een inspuitvervroeger. Dit zorgt voor een eenvoudiger start met koud weer. Het kan zijn dat je brandstofpomp een keer vervangen is die niet is uitgerust is met deze vervroeger. Kun je een foto sturen?

> Peilen van je motorolie moet kunnen zonder het demonteren van je beschermkap. er bevinden zich service luiken in deze kap. Naar gelang de leeftijd van de Lt kan deze aan de voorkant of achterkant van de kap zitten. De peilstok zit bij de Lt van jou aan de voorkant van de motor mits je een 4 cilinder diesel hebt. (kan soms een beetje zoeken zijn). 6 cilinder diesels hebben de peilstok aan de achterkant.

> Groeten Alexander
> Techniek

> Antwoorden:

> [ ]