> # Re: probleem met trumatic kachel

> [ ]

> Geschreven door Rene Mulder op 11. September 2005 23:28:05:

> Antwoord op: probleem met trumatic kachel geschreven door piet van der honing op 10. September 2005 22:09:17:

> Hoi Piet,

> Ik heb een 2800 op 24 volt in mijn Unimog, ik had in eerste instantie ook een te lage spanning op de accus in een testopstelling die ik even gemaakt had.

> Zo te horen is je probleem de gasaanvoer of luchtaanvoer,doet je ventilator het wel? als deze het niet doet zal hij waarschijnlijk niet ontsteken, deze trumatics zijn onwaarschijnlijk veilig gebouwd ook vwb. besturing.

> Ze zijn ook simpel uit elkaar te halen, ik weet niet of je dat al gedaan hebt maar ze zal dan gezien hebben dat het niet meer is dan een ventilator brander en verbrandingskamer niet al te lastig dus.
> Vaak helpt een schoonmaakbeurt ook al wel.

> Succes ermee.

> René

> >trumatic 2800 kachel werkt niet meer, de onsteking doet het wel maar het lijkt wel of hij geen gas krijgt . ook de zekeringen op de printplaat zijn in orde,na het ontsteken geeft het bedieningspaneel een storingsmelding d.m.v rode led, wij kan mij vertellen wat ik er aan kan doen, of weet iemand of er in friesland een bedrijf zit die deze kachel kan nakijken of onderdeleen kan leveren.bij voorbaat dank en m.vr.gr piet van der honing

> Antwoorden:

> [ ]