> # Re: moeilijk aanslaan 6 cilinder diesel

> [ ]

> Geschreven door kleijntje op 21. December 2005 19:44:23:

> Antwoord op: Re: moeilijk aanslaan 6 cilinder diesel geschreven door Rene Mulder op 20. December 2005 21:28:22:

> >>sinds enige tijd slaat mijn lt 6 cilinder diesel bj 1979 moeilijk aan bij koude start en enorm blauw roken tevens lopen niet alle cilinders mee het gehele gloeissysteem is goed en de stiften zijn allemaal nieuw tevens rookt de motor erg blauw(tijdens rijden niet, ook niet zwart)
> >>motor heeft helemaal geen olie verbruik
> >>komt deze klacht vaker voor en waar zou ik dit moeten zoeken
> >Onze LT heeft hetzelfde probleempje, ik heb de gloeibougies vervangen maar dit hielp niets.
> >Volgens de multimeter kregen ze maar 5,5 volt spanning, leek me een beetje weinig.
> >Alle contacten en stekkertjes schoongemaakt, dit hielp een beetje, nu meet ik 8 volt. (ik weet niet of dit helemaal een juiste manier van meten is, maar het is een indicatie).
> >Tijdens het voorgloeien worden de kabels maar de gloeibougies aangenaam warm dus daar zal het verlies wel in zitten.
> >Als de dagen wat langer worden en de LT de stalling weer uit kan zal ik eens wat kabels vervangen, ik hoop dat dit voor mij de oplossing is.
> >Succes ermee en ik zal ook dit draadje met belangstelling volgen.
> >groeten,
> >Rene

> Er zitten ook twee zekeringen in het circuit, die willen na verloop van tijd, nog wel eens extra overgangsweerstand geven.

> Antwoorden:

> [ ]