> # Re: Dotje gas = lampje uit.

> [ ]

> Geschreven door John van Lauernesse op 23. November 2004 21:48:19:

> Antwoord op: Re: Dotje gas = lampje uit. geschreven door vd vaart op 23. November 2004 19:50:49:

> >Hallo
> >Omdat de motor stationair draait en dan weinig toeren maakt,
> >draait de dynamo langzaam zodat hij weinig spanning,
> >opbrengt, zodat het laadstroom lampie begint te branden. vr groet vd Vaart

> Néé Vaartje zo eenvoudig is het niet.
> Bij contact aan gaat het lampje branden.
> Dan starten en stationair(= 750 toeren) laten draaien: Het lampje blijft branden.
> Dan dotje gas, lampje gaat uit, toeren teller slaat uit.
> Dan terug naar stationair (750 t/m) en ......het lampje blijft UIT.
> Groet John.

> Antwoorden:

> - Re: Dotje gas = lampje uit. vd vaart 24.11.2004 20:31 (3)
>   - Re: Dotje gas = lampje uit. John van Lauernesse 25.11.2004 15:59 (2)
>     - Re: Dotje gas = lampje uit. vd Vaart 26.11.2004 17:38 (1)
>       - Re: Dotje gas = lampje uit. John van Lauernesse 26.11.2004 22:31 (0)

> [ ]