> # ratelen - ontsteking, klep of carb? - benz'2l

> [ ]

> Geschreven door Frans-Pieter Vonck op 07. Maart 2004 00:29:34:

> Van de week kleppen en ontsteking (met lamp) gesteld met een handige vriend. Dit is mogelijk niet helemaal goed gegaan want bij het pompen met het gaspedaal bij hoge toeren hoorde ik een ratelend geluid.
> Vanavond geprobeerd ontstekingsmoment realtime te stellen op de ring Amsterdam.
> Vlak voor de koentunnel slaat vriend alarm. Het uitlaatspruistuk begint rood op te gloeien. Snel afgeslagen, onderbrekingsafstand gechecked en in het havengebied op volle toeren in de 3e versnelling juiste ontstekings moment gezocht.

> Ben nog niet tevreden. Het ratelen lijkt verdwenen maar de motor houdt soms in bij hoge toeren.
> Iemand nog tips of commentaar op de gevolgde procudure (afgezien van het kiezen van de ring als testbaan natuurlijk)?

> Groeten,
> F.P.

> Antwoorden:

> - opgelost! losse massadraad in verdeler. Frans-P 21.3.2004 22:25 (0)
> - opgelost! losse massa in verdeler. Frans-P 21.3.2004 22:23 (0)

> [ ]