> # Re: motor loopt slecht

> [ ]

> Geschreven door Haije Bekkema op 07. Maart 2006 12:42:09:

> Antwoord op: Re: motor loopt slecht geschreven door Henk Bupo op 25. Januari 2006 17:42:20:

> Hallo Mensen,
> Er kunnen mogelijk in ieder geval twee oorzaken zijn!
> Een lekke koppaking of een lekke cilinderkop.
> Ik had met ca. 135000km ook koelwater verlies. Eerst een weinig en later na 32km was na bijvullen het niveau zo laag dat het lampje begon te knipperen. Er werd druk opgebouwd in het koelsysteem, waarna de koelvloeistof er rechts van het expansie vat bij de montagevlens van een slangaansluiting eruit werd geperst.
> Wij hadden heel veel pech na demontage van de cilinderkop. De cilinder kop was gescheurd op cilinder 2 en 5 vanaf de wervelkamer naar een klep hetgeen ook duidelijk zichtbaar was. Na het laten monteren van een nieuwe cilinderkop was het koelvloeistof probleem verholpen. We hebben bij 170000km de camper verkocht. Tussen tijds heb ik wel na revisie van de verstuivers de compressie gemeten. Conclusie de motor had een conditie van een nieuwe motor. Alle 6 cilinders van deze TD hadden een compressie van ruim 30bar.

> Succes.
> Haije Bekkema.
> http://home.versatel.nl/hbekkema/home.htm

> - http://home.versatel.nl/hbekkema/home.htm

> Antwoorden:

> [ ]