> # Re: Ruitenwisser relais

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 15. November 2005 08:43:08:

> Antwoord op: Ruitenwisser relais geschreven door Cornelis op 14. November 2005 21:46:39:

> >Bestaat er een ruitenwisser relais voor de LT 28D motor code CP die een interval heeft?
> >Relais is kapot en dan kijk ik gelijk even of die bestaat.
> >Zo ja, waar kun je deze kopen?
> >alvast bedankt voor de reactie!
> >groetjes Cornelis

> ******************************************************************************************************
> Met het model van voor ’83 (wat jij heb) weet ik het niet zeker maar de modellen na ’83 kan het wel.
> Gewoon op de sloop een relais halen van een golf type 2 en gelijk een ruitenwisserschakelaar ook van die golf type 2.
> De relais kan je gewoon in de zekeringkast proppen (soms zit er een overbrugging in die je dan moet weghalen) en jou ruitenwisserschakelaar uitbouwen een wit blokkeringstiftje er uithalen de golf ruitenwisserschakelaar uit elkaar halen en een koperen pennetje die in de LT schakelaar niet zit over zetten van de schakelaar van de golf de boel weer in elkaar zetten en je hebt interval.
> Werktijd ongev. 20 minuten.

> Wilelm v B

> En ehh heb je met het voorgloeien geen overbruggings weerstand………

> Antwoorden:

> - Re: Ruitenwisser relais Cornelis 15.11.2005 09:22 (5)
>   - Re: Ruitenwisser relais Willem v B 15.11.2005 11:28 (4)
>     - Re: Ruitenwisser relais Cornelis 16.11.2005 15:25 (3)
>       - Re: Ruitenwisser relais Willem v B 16.11.2005 18:11 (2)
>         - Re: Ruitenwisser relais David 16.11.2005 18:32 (1)
>           - Re: Ruitenwisser relais Willem v B 17.11.2005 18:14 (0)

> [ ]