> # Re: Achtervering LT40

> [ ]

> Geschreven door Pedro Peijs op 15. Januari 2005 19:46:00:

> Antwoord op: Re: Achtervering LT40 geschreven door techniek - wout op 10. Januari 2005 21:51:59:

> Bij mij was het bij de APK andersom, wat u verteld had ik ook al meer gehoord, daarom had ik bij de APK de verouderde buffers geheel verwijderd! De LT werd afgekeurd omdat de buffers ontbraken!
> P.s. het adres in Heemskerk heb ik al gevonden via internet, dit is de firma Eeltink.
> Ik heb deze al benaderd betrefd de bladveren, ze gaven aan dat het gloeien bij oudere bladveren geen zin had. Ze hebben me geadviseerd om er een blad bij te zetten.

> Pedro Peijs

> >Mijn voormalige 35 chassiscabine had ze ook echter in staat van ontbinding voor de APK was het afkeur maar als ze eraf gehaald werden dan was het voor de APK goed, hieruit mag je dan m.i. opmaken dat het geen deel uitmaakt van het veersysteem. Het adres van het bedrijf in Heemskerk zal ik opzoek zodra mijn eigen LT's weer voor 2/3 de weg opkunnen (zie hoger topic)

> Antwoorden:

> [ ]