> # Re: Ruitenwisser relais

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 16. November 2005 18:11:52:

> Antwoord op: Re: Ruitenwisser relais geschreven door Cornelis op 16. November 2005 15:25:03:

> >>KNIP
> >KNIPKNIP
> knip knipper de knip
> *****************************************************************************************************************************
> Okee hij start dus wel maar slaat niet direct aan.
> Dan is wat de Duitsers zeggen heel goed mogelijk en je hoeft dan echt geen brandstof te ruiken.
> De brandstofpomp die zuigt zo hard dat er lucht de leiding ingezogen word en als je hem een nacht stil heb gezet is de brandstof in je pomp verdwenen je tank in, een kwestie van Communicerende Vaten .
> Kijk nu eens als de motor draait of er veel lucht in de doorzichtige (waarom zouden ze dat nu gedaan hebben:) Duhh ) aanvoerslang bij je brandstofpomp komt komt daar veel lucht voorbij dan heb je het begin van het probleem.
> Nu is het alleen nog maar even een kwestie van zoeken waar die lucht nu vandaan komt.
> Een vriend (ja, die Frans Bouwer fan) die had het zelfde probleem en was een jaar verder voordat hij eindelijk door had dat het bij het brandstoffilter vandaan kwam ha ha ha
> Veel suc6 en laat je weten wat het was

> Willem v B

> Antwoorden:

> - Re: Ruitenwisser relais David 16.11.2005 18:32 (1)
>   - Re: Ruitenwisser relais Willem v B 17.11.2005 18:14 (0)

> [ ]