> # warm lopen, gaarne advies.

> [ ]

> Geschreven door H. Learbuch op 06. Juni 2005 11:02:00:

> Sinds kort loopt mijn LT 28 benzine b.j. 1978 warm en wel vlak tegen/in het rode gebied. Door kachel en aanjager aan te zetten gaat de temperatuur naar beneden. Na het uithalen van de thermostaat gaat de warmte wijzer naar driekwart bij 90 km. Ga je harder b.v. tegen de 100 km rijden dan loopt de wijzer weer tegen het rode gebied. We hebben al een vloeistof in de radiator gedaan, maar er is geen sprake van vervuiling. De ontsteking is gecontrolleerd en deze staat op tijd. Bij het navragen van advies zegt de een dat de radiator niet goed is (vernauwd) de ander zegt dat het ligt aan de koppakking (hij rookt niet tijdens het lopen/ geen witte rook). Wat zou het kunnen zijn??

> Antwoorden:

> - Re: warm lopen, gaarne advies. Techniek Alexander 06.6.2005 19:42 (0)

> [ ]