> # Re: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78

> [ ]

> Geschreven door Frans-Pieter Vonck op 09. Januari 2004 21:40:31:

> Antwoord op: Re: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78 geschreven door Alexander op 08. Januari 2004 23:39:49:

> Hallo Alexander,

> hartelijk dank voor je reactie.
> Ik ga dit weekend dit alles uitproberen en zal er verslag van doen.

> >Vraagje: Is jou motor uitgevoerd met een handchoke (trek) of een automatische >choke?
> antw - automatische choke

> >Blijft de motor hoog in toeren draaien ongeacht het bedienen van het >gaspedaal?
> antw> - Nee

> >Mocht je nu een automatische choke hebben dan ben ik bang dat deze niet terug >in normale (open) stand gaat. Dit tot gevolg dat de motor verzuipt. >Controleer of de klep boven in de carburateur open of dicht staat op moment >dat de motor wegzakt tot onder stationair, dus dat hij dreigt weg te vallen. >controleer ok of de klep wel bedient wordt en niet door ouderdom misschien is >afgebroken. dit kan tot gevolg hebben dat de choke een eigen leven gaat leven >en open of dichtgaat wanneer het maar zelf wil. Bij koude motor en het gas >een keer vol ingetrapt te hebben moet de klep gesloten zijn. Bij warme motor >moet deze geheel open staan. Puntjes die je zelf kan controleren.
> antw : ga ik onderzoeken.

> Bedankt en groeten,

> F.P.

> Antwoorden:

> [ ]