> # Re: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78

> [ ]

> Geschreven door Frans-Pieter Vonck op 07. Maart 2004 00:10:09:

> Antwoord op: Re: inhouden motor na 1 minuut rijden - LT-2lbenz-78 geschreven door Hk op 19. Januari 2004 00:10:30:

> Hoi adviseurs,

> het laatste nieuws over de smorende carb.
> Allereerst heb ik het membraan van de acceleratiepomp vervangen.
> Wout had er nog een carb liggen en die kwam mooi van pas. Overigens is het volgens mij nog vrij lastig om rivisiesetjes voor de solex te vinden.

> Het binnenbandje begon inderdaad te ontleden. Vrij dramatisch als bij het gasgeven een straaltje benzine op je spruitstuk sproeit.
> Ook heb ik gekeken of de choke-klep na het starten wel snel genoeg open gaat. Dit probleem lijkt opgelost met het contact van het electrische bimetaal schoon te maken.

> Ook heb ik een tijdje met mijn vinger in de klep opengehouden.
> Op een gegeven moment spuuwde de motor met een knal wat brandende benzine terug. Dat was wel even schrikken en deed mij vermoeden dat wellicht ook iets aan de kleppen en ontsteking moet gebeuren.
> Zie bericht ontsteking

> Antwoorden:

> [ ]