> # Re: probleem met knipperlicht LT 28 uit 79

> [ ]

> Geschreven door Techniek Alexander op 22. April 2005 21:32:07:

> Antwoord op: Re: probleem met knipperlicht LT 28 uit 79 geschreven door van der Vaart op 22. April 2005 19:58:09:

> Het lijkt erop dat je knipperrelais geen massa heeft om te schakelen. Bekijk de achterkant van het relais en loop de bruine massa kabels langs of deze wel goed op het massapunt zitten aan de zijkant van de zekeringkast (rechts). Het komt voor dat door lekkage het massapunt zelf geen kontakt meer maakt met de carroserie. Maak deze los en krab de steun en het punt waar deze bevestigd is tot dat je mooi blank metaal hebt. Werkt dit dan naar behoren dan kun je met wat spuitvet het punt inspuiten om verdere corrosie tegen te gaan. Let op in een camper is veel vocht aanwezig omdat men erin slaapt en vaak te weinig ventileert. Als je lid wordt van de club heb je via de website beschikking over een electrisch schema vermeld in de leden afdeling.

> Groeten Alexander
> TC

> Antwoorden:

> - Re: probleem met knipperlicht LT 28 uit 79 vd vaart 22.4.2005 22:17 (4)
>   - Re: probleem met knipperlicht LT 28 uit 79 Techniek Alexander 23.4.2005 21:18 (3)
>     - Re: probleem met knipperlicht LT 28 uit 79 Pieter 23.4.2005 21:26 (2)
>       - Re: probleem met knipperlicht LT 28 uit 79 Techniek Alexander 24.4.2005 08:33 (1)
>         - Re: probleem met knipperlicht LT 28 uit 79 pieter 24.4.2005 10:30 (0)

> [ ]