> # Re: Verwijderen cardanas

> [ ]

> Geschreven door Janneman op 04. April 2006 13:09:10:

> Antwoord op: Verwijderen cardanas geschreven door David op 03. April 2006 18:15:56:

> Je hebt twee soorten cardanas, een korte en een lange, afhankelijk van de wielbasis. De lange heeft als extra nog een kruiskoppeling en een draailager dat mbv van een rubberensteun aan de bodemplaat zit. Uit jou bericht maak ik op dat het je om de korte as gaat.

> In dat geval klopt je theorie, achter loshalen en aan de voorkant uit de bak schuiven. Het is wel verstandig om de as te ondersteunen, zeker ook bij montage, zodat er geen kracht wordt gezet (naar beneden gericht) op de as waar die de bak inschuift. Anders kun je al snel de afdichtring vernielen.

> Groetjes,
> Jan

> >Hallo,
> >Omdat ik speling heb op de kruiskoppeling direct achter de versnellingbak wilde ik even het geheel demonteren om er op de werkbank nieuwe lagertjes in te zetten.
> >Nu zag ik aan de zijde van de differentieel dat de cardan er met 6 flinke bouten vastzit, aan de zijde van de versnellingsbak is dit echter niet zo, hier komt een as uit de bak en deze gaat direct over in de kruiskoppeling.
> >Mijn vraag: kan ik het geheel verwijderen door de cardanas aan de achterzijde los te maken en aan de versnellingsbak zijde er uit te trekken?
> >Zo nee: hoe kan ik het geheel dan demonteren?
> >Ik ben zeer benieuwd, de aandrijflijn is weer eens iets geheel nieuws voor me..... :-))
> >groeten,
> >David

> Antwoorden:

> - Re: Verwijderen cardanas David 04.4.2006 22:44 (0)

> [ ]