> # Re: lek waterafscheider

> [ ]

> Geschreven door jan op 22. November 2005 01:31:25:

> Antwoord op: lek waterafscheider geschreven door Wouter Slangenberg op 20. November 2005 14:58:05:

> >Beste lt rijders,
> >Ik heb een probleempje, want er lekt bij mij wat, of best veel, diesel bij de waterafscheider (althans ik denk dat dat ding zo heet), het is een VW lt uit 1977 met een perkinson motor. De diesel lekt bij de schroefjes waarmee het onderste met het bovenste deel vast zit. Is er iemand die hier een (goedkope) oplossing voor heeft? Of zit daar een pakking die vervangen moet worden? en moet dan het hele brandstof systeem ontlucht worden?
> >Graag verneem ik een reactie,
> >Alvast bedankt
> >Wouter

> Beste Wouter,

> De water afscheider als je de bedoeld de glazen onderkant ja hier zit een pakking (afdicht ring in) de en een filter in als je dit los gehad heb bestaat de kans dat je deze ring niet goed op zijn plaats heb zitten.
> Even het schroefje aan de onderkant losdraaien en dan kun je hem van de beugel af pakken.
> Hier heb je dan twee onderdelen een filter en een ring, deze moet goed zitten ander blijft het lekken. Is de ring niet goed meer dan moet je deze vervangen.
> Op de ledensite vind je onder Explosieve van motor CG nummer 14 de tekening van het geheel.
> M.vr.gr.
> Jan

> Antwoorden:

> - Re: lek waterafscheider wouter 01.12.2005 10:51 (1)
>   - Re: lek waterafscheider Jan 01.12.2005 15:33 (0)

> [ ]