> # Re: Trilling

> [ ]

> Geschreven door Techniek Alexander op 07. December 2004 22:11:06:

> Antwoord op: Trilling geschreven door Dave Muis op 06. December 2004 20:23:31:

> Beste Dave,

> Het klinkt alsof je tussenas wat ruimte op de kruiskoppelingen heeft. Dan is de as niet meer in een rechte lijn en gaat dan resoneren. Je kunt dit zelf vrij eenvoudig controleren. Onder de auto gaan liggen en de as op en neer bewegen. er mag geen beweging in de kruiskoppelingen zitten. ook mag er geen al te grote speling zitten als je de as draait. Hou de uiteinde van de kruiskoppeling wel vast anders voel je de ruimte op de bak en cardan. Mocht dit het geval zijn kun je de as zeer eenvoudig demonteren en laten reviseren. kosten ongeveer 200 euro. Of je gaat op zoek naar een gebruikte.

> Succes! Alexander
> Techniek

> Antwoorden:

> - Re: Trilling Dave Muis 12.12.2004 13:15 (2)
>   - Re: Trilling Techniek Alexander 12.12.2004 19:07 (1)
>     - Re: Trilling Dave Muis 13.12.2004 17:04 (0)

> [ ]