> # Stotterende LT

> [ ]

> Geschreven door jack op 10. April 2007 22:53:19:

> Een probleem wat nog steeds niet gevonden is!
> Onze benzine LT 28 uit 1991 begint te stotteren en in te houden bij hoog toerental en veel vraag naar vermogen, althans in de meeste gevallen.
> Het probleem verergerde met stilstand en ANWB tot gevolg.
> Hiervoor was de onsteking al vervangen. ANWB constateerde dat de brandstof toevoer haperde en legde een noodpompje aan. Voila probleem opgelost.
> De bestaande pomp was ook 2 weken daarvoor al gechecked overigens.
> Met noodpompje 2 weken rondgereden zonder problemen.
> Daarna brandstof pomp vervangen en noodpompje geretourneerd.
> Bus reed prima tot dat een week of 2 later tijdens een lange rit naar Belgie
> het probleem er opnieuw was. De terugweg was horten en stoten met momenten van wel en niet.
> Dit zou electrisch kunnen zijn dacht de garage. Afgelopen week stroom toevoer via stadslicht laten lopen en bus weer getest. Na 5 minuten op de snel weg was het probleem er weer, licht aan, nog steeds hetzelfde.
> Als er iemand weet wat dit probleem kan zijn, laat u horen want we zijn ondertussen zonder opties en staan op het punt om er weer een noodpomp tussen te zetten.
> alvast bedankt en excuses voor het lange verhaal.
> jack

> Antwoorden:

> - Re: Stotterende LT Arnold 12.4.2007 18:14 (0)

> [ ]