> # Re: Ruitenwisser relais

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 15. November 2005 11:28:04:

> Antwoord op: Re: Ruitenwisser relais geschreven door Cornelis op 15. November 2005 09:22:37:

> KNIP

> >Wat bedoel je precies met het laatste dat je zei? heb je met het voorgloeien geen overbruggings weerstand. ?

> Overbruggingsweerstand is een weerstand die zich pas voordoet als er een grote stroom zich ergens doorheen moet wringen.
> Laat zeggen dat er ergens in het circuit (zekeringen) massa motor, vervuilde accu klemmen bijvoorbeeld corrosie zit op de plekken waar de stroom doorheen moet, bij weinig stroom lukt dat wel bij veel stroom gaat het moeilijk of helemaal niet
> Kijk goed na bevestigingen van draden zekeringen en zo als altijd meten = weten

> Maar het volgende wil ik je ook vragen start je auto niet of slaat hij niet aan,(ik kan niet helemaal in jou verhaal vinden wat hij nu doet (of niet natuurlijk:))
> Er zit een wezenlijk verschil tussen die beide in het oplossen van je probleem

> Veel suc6 en laat je het even weten hoe het vordert

> Willem v B

> Antwoorden:

> - Re: Ruitenwisser relais Cornelis 16.11.2005 15:25 (3)
>   - Re: Ruitenwisser relais Willem v B 16.11.2005 18:11 (2)
>     - Re: Ruitenwisser relais David 16.11.2005 18:32 (1)
>       - Re: Ruitenwisser relais Willem v B 17.11.2005 18:14 (0)

> [ ]