> # Re: Ruitenwisser relais

> [ ]

> Geschreven door Willem v B op 17. November 2005 18:14:45:

> Antwoord op: Re: Ruitenwisser relais geschreven door David op 16. November 2005 18:32:16:

> >>Een vriend (ja, die Frans Bouwer fan) die had het zelfde probleem en was een jaar verder voordat hij eindelijk door had dat het bij het brandstoffilter vandaan kwam ha ha ha
> >>Veel suc6 en laat je weten wat het was
> >>Willem v B
> >
> >Waar kwam het vandaan bij zijn brandstofpomp?? Ik lees jullie topic vrolijk mee en bedenk me nu dat er bij mij, wanneer even stevig gas geef, ook een mooi spoor van luchtbellen door die doorzichtige leiding loopt.... ahum!
> >Weliswaar heb ik niet het probleem dat de motor er lang over doet om te starten als de buiten temperatuur normaal (+15 graden) is.
> >Maar toch goed om dat luchtspoor tegen te gaan.
> >Waar lag de oplossing bij onze Fransje-Bouwman-fan? :-)
> >Groeten,
> >David
> ***********************************************************************************************************
> Dus jij bent een van die weinigen dat de motor wel goed aanslaat :)

> Een iets van lucht zal je nooit tegen kunnen gaan maar iets meer dan een itsie kan al te veel zijn.
> De aansluiting op zijn brandstofliter zat niet helemaal lekker (het was een brandstoffilter met een circulatie klep er op) bij het monteren van een nieuwe filter was het probleem zomaar weg hi hi hi

> Willem v B

> Antwoorden:

> [ ]