> # Re: Koelvloeistof lampje

> [ ]

> Geschreven door Eltjo Muntinga op 20. Augustus 2006 18:06:09:

> Antwoord op: Koelvloeistof lampje geschreven door umiak op 19. Juli 2006 23:49:18:

> >Hallo
> >We hebben een VW LT 28 TD ACL van 1994.
> >Nu echter blijft het rode koelvloeistoflampje constant knipperen, terwijl temp.meter wel correct werkt.
> >Koelvloeistof staat op max.en zekeringen zijn goed.
> >Wanneer ik motor nu wil starten gaat lampje voorgloeien al na 2 sec. uit.
> >Met gevolg dat motor bij koude start zeer slecht start.
> >Er is denk ik een connectie tussen voorgloeien en koelwatertemp.
> >Waarschijnlijk'' denkt'' motor dat hij warm is :dus niet voorgloeien????
> >Wie kan mij hiermee verder helpen?
> >mvrgr.
> >Henk

> Of er een connectie tussen beiden is, weet ik niet. Ook mijn koelwaterlampje kan na een doorstart (na een uur reiden) blijven branden. Dit gebeurd sneller als de buitentemperatuur hoog is. Meestal gaat na verloop van tijd het lampje weer uit. Het komt vaker voor bij LT érs. Mijn ervaring is dat condensatie een oorzaak kan zijn. Op het koelvloeistofvat zit een soort stekkerdoosje. Als je daar wat vochtwerende spray in spuit/ de stekkers droog maakt, blijft het probleem een tijd lang weg/ treed minder snel op. Er is wat de motorkoeling betreft niets aan de hand.

> Wellicht hebben je startproblemen met iets anders te maken. Afstelling motor/ brandstofpomp.

> Groet,

> Eltjo.

> Antwoorden:

> [ ]