> # Re: Stotterende LT

> [ ]

> Geschreven door Arnold op 12. April 2007 18:14:20:

> Antwoord op: Stotterende LT geschreven door jack op 10. April 2007 22:53:19:

> >Een probleem wat nog steeds niet gevonden is!
> >Onze benzine LT 28 uit 1991 begint te stotteren en in te houden bij hoog toerental en veel vraag naar vermogen, althans in de meeste gevallen.
> >Het probleem verergerde met stilstand en ANWB tot gevolg.
> >Hiervoor was de onsteking al vervangen. ANWB constateerde dat de brandstof toevoer haperde en legde een noodpompje aan. Voila probleem opgelost.
> >De bestaande pomp was ook 2 weken daarvoor al gechecked overigens.
> >Met noodpompje 2 weken rondgereden zonder problemen.
> >Daarna brandstof pomp vervangen en noodpompje geretourneerd.
> >Bus reed prima tot dat een week of 2 later tijdens een lange rit naar Belgie
> >het probleem er opnieuw was. De terugweg was horten en stoten met momenten van wel en niet.
> >Dit zou electrisch kunnen zijn dacht de garage. Afgelopen week stroom toevoer via stadslicht laten lopen en bus weer getest. Na 5 minuten op de snel weg was het probleem er weer, licht aan, nog steeds hetzelfde.
> >Als er iemand weet wat dit probleem kan zijn, laat u horen want we zijn ondertussen zonder opties en staan op het punt om er weer een noodpomp tussen te zetten.
> >alvast bedankt en excuses voor het lange verhaal.
> >jack

> Ooit heb ik zo`n zelfde probleem gehad en alle mogelijkheden onderzocht.Om een lang verhaal kort te houden.De vorige eigenaar had met isolatietape een filtertje om de zuigleiding in de tank geplaatst.Elke keer als de motor flink moest trekken dan werd dit filtertje tegen de leiding aangezogen en dus geen brandstof meer.Na het stoppen liep de motor echter direct weer.

> Antwoorden:

> [ ]