> # Re: benzine komt langs dop lt 28

> [ ]

> Geschreven door techniek wout op 28. Juli 2004 17:32:39:

> Antwoord op: benzine komt langs dop lt 28 geschreven door Jeroen Jansen op 27. Juli 2004 20:51:03:

> >De aansluiting waar de benzinedop op gedraaid wordt, is niet goed waardoor er regelmatig bij scherpere bochten benzine naar buiten komt. Er is een schroeftje van de metalen ring wara de dop op gaat geroest en daardoor is er een kleine spleet ontstaan; kan dit gekit worden? zoja is er benzine bestendige kit?

> Heb je er al aan gedacht om het door geroest boutje uit te boren en een iets grotere in te schroeven (doe dit gelijk bij allemaal) omdat de afdichting van een speciaal benzine bestendig kunststof gemaakt is is het geen aanrader om dit te kitten.
> Dus vuldop eraf draaien de resterende scroeven losdraaien en alle schroeven die breken uitboren, en nieuwe schroeven erin draaien als je heeeeeel lang werk hebt ben je een uurtje bezig

> Antwoorden:

> [ ]