> # koelvloeistofverlies zonder zichtbaar lekkage

> [ ]

> Geschreven door Marcel op 20. Mei 2007 23:35:43:

> Ik kocht onlangs een lt35 diesel van 1984, het is een originele kampeerauto.
> er zat echter een addertje onder het gras, de koppakking moest vervangen worden. Ik heb dat met behulp van een bevriende monteur gedaan. De kop is gevlakt, afgeperst en de pakking vervangen. so far so good.
> Nu komt het probleem: op de 100 kilometer verbruikt hij ongeveer 1,5 liter koelwater. Het water wordt er niet uitgegooid door externe lekkage, want dan zou je sporen moeten zien. Het water wordt niet in de carter gegooid (olie is mooi zwart en oliepeil stijgt absoluut niet. Mijn grote vraag blijft dus : waar blijft het water/vloeistof uit de koeling. NB: de uitlaat geeft geen witte rook. Ik sta voor een groot raadsel en durf geen lange rit te rijden. Wie geeft mij raad ? Als laatste oplossing geef ik binnekort de kopbouten nog een slag na, zoals in de voorschriften staat....

> Antwoorden:

> - Re: koelvloeistofverlies zonder zichtbaar lekkage Jan 21.5.2007 02:02 (0)

> [ ]